|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| •GEKO | Cu ENCODER |  | Canat pana la 2,5 m lungime |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Putere absorbita motor (V) | 24V DC | |
| Putere maxima absorbita (W) | 80 | |
| Forta (N) | 180 | |
| Cicluri/ora | 20 | |
| Numar maxim deschideri in 24 ore | 60 | |
| Condensator(µF) | 8 | |
| Temperatura de lucru(C) | -20 ÷ 50 |  |
| Protectie termica(C) | 150 | |
| Timp de deschidere(s) | 16 | |
| Nivel protectie | IP44 |  |