**INTRETINERE**

**FISA TEHNICA**

**SOLUTIE DE CURATAT ALUMINIU PRO 60**

CURATARE ALUMINIU SI PVC

* Solutie speciala de curatat pe baza de solvent cu uscare rapida pentru diferite suprafete lacuite si pentru suprafete din mase plastice
* Recomandat pentru protectia ferestrelor inainte de ambalare si indepartarea semnelor de pix, a resturilor de clei, a spumei de poliuretan, etc
* Simplu de utilizat
* Utilizabil in interior si exterior

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare: 10-20°C
* Greutate specifica: 1 Kg/L
* A nu se utiliza la soare puternic sau temperatura inalta
* Pentru uz profesional

**UTILIZARE**

* Testati produsul inainte de utilizare
* Inainte de aplicare stergeti produsul de praf si murdarii si uscati suprafata
* Aplicati solutia cu o carpa de degresare Duthoo

**AMBALARE**

* I L
* 5 L