**MATERIALE DE REPARATII**

**CREION ( CARIOCA ) TOUCH-UP DE RETUS**

**FISA TEHNICA**

**CREION DE RETUSARE**

* Vopsea monocomponenta pe baza de solvent pentru retusare profesionala a suprafetelor vopsite
* Utilizabil pe geamuri, mobila, scule, garduri, utilaje, etc
* Disponibila in toate culorile RAL ( in variantele mat 40%, semilucios 70 % si lucios 85%), transparenta si in toate culorile de PVC si de vopsea pulbere
* Grosimea varfului : 3 mm si 5 mm
* Sunt disponibile varfuri de rezerva

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Aderenta buna si pe aluminiu sau otel deja lacuite
* Pe materiale netratate utilizati mai intai Primer Universal 1C
* Pentru uz profesional
* Durata de viata : 1 an in ambalajul nedeschis
* Feriti de inghet, umiditate si caldura

**UTILIZARE**

* Suprafata trebuie sa fie fara impuritati
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Evitati temperaturi sub 15°C, caldura extrema sau umiditatea extrema
* Saturati varful cu vopsea prin pompare ( apasarea repetata a varfului pe o suprafata oarecare )
* Depozitare optima in pozitie verticala

**AMBALARE**

* CARIOCA 8 ml