Funcții:

* Ventilator în 7 viteze

Dispozitiv echipat cu 7 viteze ale ventilatorului unității interioare: turbo, înalt, mediu-înalt, mediu, mediu-scăzut, scăzut și silențios.

* Modul auto

Senzorul încorporat permite monitorizarea și reglarea temperaturii în încăpere, ajustând automat modul de funcționare și viteza ventilatorului în funcție de valoarea setată de utilizator.

* Autocurățare

Program de autocurățare și sterilizare în 4 etape de 30 de minute la 56°C: de la înghețare, dezghețare, uscare până la sterilizare. Funcția inhibă dezvoltarea microorganismelor dăunătoare pe suprafața schimbătorului de căldură umed, prevenind astfel formarea ruginii și menținând dispozitivul în stare optimă.

* Autodiagnosticare

În cazul unei defecțiuni, dispozitivul efectuează autodiagnosticare și afișează codul de eroare corespunzător, permițând definirea precisă a problemei și o reparație mai rapidă și mai ieftină.

* Autorestart

În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, după reluarea alimentării, aerul condiționat se va reporni automat cu modul de funcționare setat înainte de întrerupere.

* Răcire

În modul de răcire, aerul condiționat scade temperatura din încăpere până la valoarea setată de utilizator.

* Inverter DC

Datorită compresoarelor invertoare eficiente energetic și utilizării celor mai moderne sisteme microprocesorice, dispozitivul atinge rapid și eficient temperatura setată în încăpere.

* Drenaj dual

Conductele de freon și de evacuare a condensului pot fi conectate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă a unității interioare, facilitând montajul dispozitivului în funcție de dispunerea încăperii.

* Agent frigorific ecologic R32

Un agent frigorific mai modern, mai sigur pentru mediu și eficient, utilizat în prezent în refrigerare și climatizare.

* Eficient energetic

Un algoritm inteligent permite dispozitivului să atingă temperatura dorită mai rapid, mai precis și mai lin. Compresorul inverter este mai economic decât sistemele convenționale, menține exact temperatura setată și are o reglare lină a puterii.

* Gold Fin

Ambele schimbătoare de căldură sunt acoperite cu un strat special cu compuși de titan. Acest strat are rolul de a reduce apariția coroziunii galvanice, iar proprietățile sale hidrofobe ridicate facilitează menținerea schimbătoarelor curate, prelungindu-le durata de viață.

* Încălzire

Funcția este realizată pe principiul pompei de căldură: aerul condiționat suflă aer cald în încăpere până când se atinge temperatura setată de utilizator.

* I Feel

Control precis al temperaturii datorită senzorului încorporat în telecomandă: dispozitivul menține temperatura setată acolo unde se află utilizatorul împreună cu telecomanda.

* Dezumidificare inteligentă

Menține un nivel adecvat de umiditate a aerului, asigurând confortul utilizatorului în încăperea climatizată.

* Flux de aer inteligent

În modul de răcire, aerul este suflat spre tavan, apoi coboară, oferind efectul unui duș răcoritor. În modul de încălzire, fluxul de aer este direcționat în jos sub forma unui suflu cald lângă podea, apoi se ridică.

* Încălzire la 8°C

Prevenirea răcirii excesive a încăperii prin posibilitatea de a seta dispozitivul să pornească în modul de încălzire atunci când temperatura interioară scade sub 8°C.

* Telecomandă wireless

Telecomanda permite operarea dispozitivului de la o anumită distanță de unitatea interioară. Pe telecomandă pot fi citite modul de operare actual, temperatura și alți parametri.

* Timer

Posibilitatea de a seta ora de pornire și oprire a dispozitivului sau un întreg program de lucru, luând în considerare repetabilitatea, modul, temperatura și viteza fluxului de aer.

* Modul eco

Permite funcționarea dispozitivului cu un consum redus de energie electrică, economisind astfel la facturile de curent.

* Modul de noapte

În modul de noapte, dispozitivul ajustează automat temperatura și viteza ventilatorului pentru a asigura un mediu mai liniștit și mai confortabil pe timpul nopții.

* Ultra-silențios

Unitatea interioară a fost proiectată astfel încât nivelul de zgomot generat să nu fie deranjant pentru persoanele aflate în apropierea dispozitivului.

* Ventilator

Modul de funcționare în care unitatea interioară funcționează ca un ventilator, fără a schimba temperatura aerului, asigurând doar circulația aerului în încăpere.

* WiFi Ready

Dispozitivul este pregătit pentru instalarea unui modul WiFi, care permite controlul de la distanță prin intermediul unei aplicații mobile.

* Afișaj on/off

Posibilitatea de a opri complet afișajul ascuns al unității interioare atunci când nu este necesar.