* Masa croi cu spanuitor automat, cu lungimea de 12 m si latimea de 2 m de tip TESAN AS 100;
* Masini de croit manuale de tip Kuris (de tip RBS70);
* Masina de croit tip Bandzig (de tip CS 532/16 - 2).
* Masini liniare cu 1 ac, cusatura rigida, transport inferior cu reglaj rapid, comanda de coasere inainte si inapoi de la maneta, comanda de ridicarea piciorulului de presare de la genunchier, ungere automata (de tip Juki, Rimoldi);
* Masini liniare cu 2 ace escamotabile cusatura rigida, transport inferior cu reglaj rapid, comanda de coasere inainte si inapoi de la maneta, comanda de ridicarea piciorusului de presare de la genunchier, ungere automata (de tip Juki);
* Masini de surfilat (triplock) cu 2 ace si 4 fire (de tip Juki, Rimoldi, Yamato, Yamata, Necchi, Siruba, Gemsy);
* Masini de surfilat (triplock) cu 2 ace si 5 fire;
* Masini speciale de tiv (Uberdeck) cu 3 ace (posibil de utilizat cu 2 ace sau 1 ac) cu cusatura de tip lantisor, cu cusatura de acoperire cu fir inferior si superior, distanta intre ace de 6,4 (3,2 mm), taiere si ungere automata (de tip Yamata, Juki, Pegasus);
* Masini speciale de bentita (Uberdeck) cu acoperire distanta intre ace de 6,4 (3,2 mm) (de tip Gemsy, Rimoldi, Feiyue);
* Masini de cusut butoniere (usoare si grele) drepte, dimensiunea butonierei 6,5 - 32 x 2 - 6 mm (tip Pfaff);
* Masini de cusut cheite cu 1 ac, cusatura rigida, lungimea cheitei 7,2 mm;
* Masina de cusut nasturi cu 2 + 4 gauri, diametrul nasturelui 8 - 20 mm, distanta intre gauri 2,0 - 6,5 x 0 - 6,5 mm, nr. de impunsaturi pe nasture 8, 16 sau 32, ungere automata (tip Csepel)
* Masina de bobinat ata;
* Masina de taiat bord (bentita);
* Capsatoare.
* Generator electric de abur industrial cu sistem central automat certificat CE pt 2 posturi.
* 2 fiare de calcat industriale cu talpi de teflon;
* 2 mese de calcat pentru uz industrial, dreptunghiulare, cu absorbtie si incalzire;
* Masa speciala de scos pete de ulei.

7. Spatiu pentru ambalat dotat cu mese pentru ambalarea in pungi si standere deplasabile pe role pentru ambalarea pe umerase