|  |
| --- |
| **Freza-Alucobond FESTOOL PF 1200 E-Plus****Cod comanda: 574197** 1200 **Detalii tehnice**:Putere  1200 WTuratie   1900-5200 min¬1Dim.frezei   118 mm/0-9 mmGreutate    5,4 kgInclus:Freza in forma de V cu 90 gradeRole de contact A4 = pt. grosimea placii de 4 mmIn Systainer = in cutie de plastic**Dotari optionale:** Freza cu   90 grade, diametru 118 mm -  Art. 491470 Freza cu 135 grade, diametru 118 mm -  Art. 491471  **Role de contact pt. Alucobond:**  A3 = pt. grosimea de 3 mm - Art. 491538 A4 = pt. grosimea de 4 mm - Art. 491539 A6 = pt. grosimea de 6 mm - Art. 491540 **Role de contact pt. Dibond:** D2 = pt. grosimea de 2 mm - Art. 491542 D3 = pt. grosimea de 3 mm - Art. 491543 D4 = pt. grosimea de 4 mm - Art. 491544 D6 = pt. grosimea de 6 mm - Art. 491545  **Aspirator industrial model CTL 26 E , Cod comanda: 583490**    22**Detalii tehnice**:Putere  350-1200 WCantitate aer aspirat 3800 l/min Putere de absobtie    23000 Pa (230 mbar)Suprafata de filtrare  14000 cm2Cablu conectare  7.5 mVolum recipient/sac de praf  26 l/24 lDimensiuni (Lxlxh)    625x365x540 mmGreutate     13,9 kg  |

**Circular FESTOOL TS 55 EBQ-Plus, cod comanda: 561426**

****

  **Detalii tehnice**:

Putere 1200 W;turatie  2000-5200 min¬1;dim.panza160x2.5x30;inclinatia panzei 0°-45°;adincimea de taiere 0-55 mm;adincimea de taiere la 45°-43 mm;greutate 4.5kg.