**PreMix chifle HAMBURGER baza**

**-mod de utilizare-**

Revizia 2- 18.11.2013

**1. Aplicatie:** Obtinerea dechifle simple sau pentru hamburgeri, fara a necesita o tehnologie speciala. Premixul inlocuieste cu succes laptele si ouale din retetele initiale.

REAL T.D.C. este producatorul acestui premix.

**2. Avantajele utilizarii acestui premix sunt:**

* Are certificat de calitate – declaratie de conformitate, este produs in conditii care respecta normele sanitar-veterinare de siguranta a alimentului HACCP
* Este un produs concentrat, fiabil si economic
* Chiflele isi pastreaza forma si au volum marit, miez uniform, coaja aurie

**3. Ambalare:** Saci hartie multistrat de 25 kg.

**4. Termen de valabilitate:** 6 luni intr-un loc uscat, ferit de razele soarelui, cu o temperatura 18-250C, si o umiditate de circa 60-65%.

 **5. RETETA DE FABRICATIE**

 - faina 550 1 kg

- premix chifle HAMBURGER baza 50 grame

 - drojdie 30 grame

- apa 500 ml

- sare 14 grame

- ulei/margarina optional 20 grame

**6. MOD DE LUCRU**

* Framantarea: se realizeaza in malaxor unde se adauga toate ingredientele si se malaxeaza timp de 4 min la viteza mica si 5 min la viteza mare, cu o temperatura a aluatului de 26ºC ;
* Odihna aluatului. Dupa ce s-a framantat aluatul, se pune intr-un vas sau pe masa de lucru, se acopera pentru a nu face coaja si se lasa la relaxare circa 30 minute.
* Divizarea aluatului se face manual sau pe linie functie de necesitati;
* Modelarea aluatului se face pe rotund si se rostogoleste prin produsul nostru : AMESTEC SEMINTE&FULGI sau seminte susan sau mac;
* Dospirea se face in dospitor sau pe masa de lucru la temperatura de 30ºC, timp de 50-60 min ;
* Coacerea se realizeaza cu vaporizare normala, timp de 20 min, la temperaturi de 240ºC cu scadere pana la 200ºC . Se vor coace cu aburire abungenta si curentul de aer inchis. In ultimele 5 minute se deschide curentul de aer.