**SKY INTERNET SRL**

Sediu social: Bucuresti, Str. Aleea Compozitorilor nr. 6A, sect. 6, Punct de lucru: Bucureşti, Str. Bozieni nr. 4, sect.6

Nr. înreg. Registrul Comerţului Bucureşti: J40/6646/2005, Cod de înregistrare fiscală: RO 17466120

Telefon: 021.569.45.00, 0720 759 638, 0720 SKY NET, Fax: 021.725.68.33

E-mail: office@skyinternet.ro

Site web: www.skyinternet.ro

Cont IBAN: **RO50 INGB 0000 9999 0151 8061**, ING Ag. Favorit

**Informatii generale:**

1. **Despre REHAU**
* Rehau Polimer este o firma germana , cu traditie in domeniu care extrudeaza profile PVC inca din anul 1956, prima filiala fiind in AUSTRIA.
* Capacitate de productie Germania, Austria , Europa  , tehnologia avansata , sistem de logistica bine dezvolata cu piete de desfacere pe plan mondial.
* Productie se desfasoara in concordanta cu normele ISO 9001 conform carora controlul calitatii se face incepand de la intrarea materiei prime si terminand cu verificarea produsului finit .
1. **Despre PROFILELE REHAU**
* Nu sunt toxice sau poluante , nu degaja noxe, nu sunt radioactive.
* Durata mare de viata, probata de-a lungul anilor ,este de 40 ani de utilizare a ferestrelor REHAU.
* O gama larga de profile finisaj imitatie de lemn ce pot fi realizate pe o fata sau pe ambele fete.
* Profilele REHAU se pot vopsi din paleta coloristica RAL.
* Profilele colorate sunt obtinute prin coextrudarea , care consta in aplicarea unui strat de plexiglas cu o grosime de 0.7mm pe suparafata profilului simultan cu extrudarea.
* Tehnologia coextrudari confera autenticitate culorilor care au o suprafata satinata , antistatica si stabile la actiunile radiatiilor UV.
1. **Despre FERESTRE REHAU**
* Ferestrele Rehau confera un grad ridicat de protectie termica .
* Utilizarea ferestrelor REHAU poate reduce consumul de energite necesar incalzirii unui imobil cu pana la 35%.
1. **Despre ARMATURA**
* Pentru profilele REHAU se utilizeaza rigidizari din otel zincat importat din GERMANIA cu un strat de acoperire de zinc de 275g/mp si grosime minima de 1.5mm
1. **Despre FERONERIE**
* Feroneria folosita este MACCO - AUSTRIAI,cu microventilatie, permitind aerisirea permanenta a locuintei.
* Caracteristici tehnice
1. feroneria MACCO respecta normele europene in domeniu.
2. confera stabilitate si durabilitate  in timp.
3. face aproape imposibila deschiderea fortata a cercevelei.
4. impiedica rabatarea si deschiderea ferestrei in acelasi timp.
5. aspect placut , nu rugineste.
6. grosimea tijei este intre 2-2.2mm.
7. inchidere antiefractie multipunct.
8. 6 puncte de inchidere la o fereastra mai mare de 1m x1m, asigurandu-se o etansare perfecta.
9. element de contra actionare gresita.
10. tratare anti-coroziva
11. garantata pentru 20.000 de cicluri complete ( deschidere-inchidere).
12. reglabila pe 3 directii, ceea ce permite un reglaj fin.
13. **Despre STICLA**
* Geamul termoizolant LOW-E ,in formatie de 4-16-4,avand bagheta continua, are un coeficient de transfer termic U=1,1W/mpK.
* Coeficientul de izolare fonica a tamplariei este intre 25-45 DB in functie de sticla termoizolanta folosita clasica sau tripan.
* Coeficientul de izolare termica a profilului armat este U=1,4W/mpK.

PERIOADA DE EXECUTIE MAXIM 7-10 ZILE ALB, 7-10 ZILE COLOR.

GARANTIE 5 ANI CU CERTIFICAT DE GARANTIE (MONTAJ, FERONERIE, STICLA, PROFIL)