Schela aluminiu **profesionala** A 2.95m inaltime lucru

Schela detinte toate certificatele si agrementele pentru a putea lucra in toate santierele din romania si europa.

**5 ANI GARANTIE .**

Schelă modulară usor de montat si folosit
Schelă stabilă din elemente interconectate, din metal ușor.
Asamblare și dezasamblare fără scule.
Îmbinări ale țevilor și încuietori-instant practice.
Platforme de lucru rezistente la intemperiile vremii, cu deschideri mari pentru mișcare confortabilă.
Placă glisantă pentru mecanismul de rulare sau cadrele verticale.
Prin adaugarea ulterioara a corpurilor B, C, D si E inălțimea de lucrupoate ajunge până la 11,85 m
Grupa de schele 3 conform DIN EN 1004 (capacitate de 200 kg/m²)
Este posibilă glisarea schelei pe mecanismul de rulare pentru trecerea din modul de schelă de lângă perete la schelă liberă (de mjiloc)

**DATE TEHNICE:**

Inaltime lucru: 2,95 m
Lungime schelă: 2,00 m
Lățime schelă: 0,70 m
Greutate: 27,1 kg
Inaltime platforma: 0,80 m \*
Inaltime schela: 1,80 m \*

\*Puteti castiga inaltime implus daca folositi accesorile :

roti cod 44454 = de la +24 cm la 33 cm. sau rotile cod 44453 = +15 cm

**Accesorii:**

ROATA PT. SCHELA REGLABILA 150 MM pret buc 207lei cu TVA inclus (aveti nevoie de 4 roti)

ROATA PT. SCHELA 125 MM pret buc 95lei cu TVA inclus (aveti nevoie de 4 roti)

GREUTATE BALAST SCHELA 10 KG pret buc 180lei cu TVA inclus

**Pret cu TVA 1695.43 RON**

Pret fara TVA 1424.73 RON