**MATERIALE DE REPARATII**

**VOPSEA RETUSARE TOUCH-UP**

**Cod art: 079STIFT12 – Continut: flacon touch-up 12 ml**

**FISA TEHNICA**

* Sticluta retusare de 12 ml, pentru reparatia vopselei pulbere, cu liant incolor (mat sau lucios) la care se adauga vopsea. **Se livreaza fara pulbere !**
* Suprafete : aliminiu, otel, lemn

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Lac pe baza de solvent si pe baza de rasina acrilica imbunatatita
* Temperatura de aplicare : 15-30°C
* Evitati utilizarea produsului sub temperatura de 15°C si peste 30°C, caldura extrema sau umiditate
* Pentru uz profesional
* Se usuca in cateva minute
* Depozitati produsul ferit de inghet
* Durata de pastrare : 2 ani

**UTILIZARE**

* Proportii de amestecarei : adaugati liantului 30%-50% pulbere
* Agitati bine inaintea utilizarii

**AMBALARE**

* STICLUTA 12 ML
* CANISTRA 1 L