**Pentru franare : opriti turbina intai din cele doua butoane din dreapte – simultan (va apare «BRAKE» pe display si vor porni ventilatoarele) .**

**Asteptati 10 secunde apoi opriti din comutatorul mare si dezactivati « Brake » prin apasarea din nou a celor 2 butoane, si dispare «BRAKE» de pe display, si se opresc ventilatoarele**